**STUKLIJST**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Onderdeel | Mat | Dikte | Bewerkingen | Reserve |
| ROBOT BASE | | | | | |
| 2 | Electronics Box Lid | Staal | 1,5 | Snijden |  |
| 4 | Top Plate | Staal | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 4 | Base | Staal | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 2 | Bottom Base | Staal | 1,5 | Snijden |  |
|  | | | | | |
| BEARING PARTS | | | | | |
| 1 | Large Bottom Plate | Staal | 1,5 | Snijden |  |
| 1 | Large Top Plate | Staal | 1,5 | Snijden |  |
| 1 | Small Bottom Plate | Staal | 1,5 | Snijden |  |
| 1 | Small Top Plate | Staal | 1,5 | Snijden |  |
|  | | | | | |
| ARM | | | | | |
| 3 | Servo Bracket Left | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | Servo Bracket Right | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 1 | Servo Arm | Alu | 1,5 | Snijden |  |
| 3 | Arm Support Bracket | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | Beam A1 | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | Beam A2 | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | Beam B1 | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | Beam B2 | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 3 | End Plate | Alu | 1,5 | Snijden, zetten | 2 |
| 1 | Link A | Alu | 2,0 | Snijden |  |
| 1 | Link B | Alu | 2,0 | Snijden |  |
| 1 | Link C | Alu | 2,0 | Snijden |  |
| 1 | Triangle | Alu | 2,0 | Snijden |  |