**STUKLIJST**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Aantal** | **Onderdeel** | **Mat.** | **Mat. dikte** | **Snijden** | **Zetten** | **Poeder-coaten** | **Tappen** | **Kleur coating** |
| 30 | Base | Staal S235 | 1.5 | v | v | v | v\* | Zwart |
| 30 | top plate | Staal S235 | 1.5 | v | v | v | x | Zwart |
| 30 | Bottom base | ALU | 1.5 | v | x | v | x | Zwart |
| 30 | Electronics Box Lid | ALU | 1.5 | v | x | v | x | Zwart |
| 60 | Large plate | Staal S235 | 1.5 | v | x | v | x | Zwart |
| 30 | Small bottom plate | Staal S235 | 1.5 | v | x | v | x | Zwart |
| 30 | Small top plate | Staal S235 | 1.5 | v | x | v | x | Zwart |
| 30 | Bracket A | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |
| 30 | Bracket B | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |
| 30 | Bracket C | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |
| 30 | Bracket D | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |
| 30 | Bracket E | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |
| 30 | Bracket F | ALU | 1.5 | v | v | v | x | Oranje |

\* Voor tappen zie bijgeleverde zetwerk tekening

Opmerkingen:

* Aluminium type: 2000-serie of hoger.
* De exacte kleur van de coating (glans/mat) is niet relevant: zolang het maar ‘een zwarte/oranje kleur’ is.
* Indien oranje niet op voorraad is voldoet zwart ook.